**Минимальные требования к иному месту, предназначенному для убоя сельскохозяйственных животных.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **1. Место убоя** |  |  | | --- | | **3.Вешала** |  |  | | --- | | **5. Смотровой стол** |  |  | | --- | | **2. Таль** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **4.Емкости** |  |  | |

**Рекомендуемая схема оснащения:**

1. Место убоя
2. Таль
3. Вешала для полутуш
4. Емкости для сбора биоотходов.
5. Смотровой стол

**Рекомендуемые параметры:**

1. Размер бетонной площадки – 12-16 кв.м.
2. Крыша (Навес) – 12-16 кв.м.
3. Место убоя (ограждение из металла)