**Минимальные требования к иному месту, предназначенному для убоя сельскохозяйственных животных.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **1. Место убоя** |

|  |
| --- |
| **3.Вешала** |

|  |
| --- |
| **5. Смотровой стол**  |

|  |
| --- |
| **2. Таль** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.Емкости**  |  |  |

 |

**Рекомендуемая схема оснащения:**

1. Место убоя
2. Таль
3. Вешала для полутуш
4. Емкости для сбора биоотходов.
5. Смотровой стол

**Рекомендуемые параметры:**

1. Размер бетонной площадки – 12-16 кв.м.
2. Крыша (Навес) – 12-16 кв.м.
3. Место убоя (ограждение из металла)